Stanford Exploration Project, Report DATALIB, January 16, 2002, pages 1–104

Mobil AVO

Robert G. Clapp^1

ABSTRACT Mobil AVO dataset

GENERAL INFORMATION

Raw Data /data/2d_real/mobil_avo/mobil_sort.H Velocity /data/2d_real/mobil_avo/vel.H Stack /data/2d_real/mobil_avo/stack.H Usage :Amplitude balancing (Berlioux and Lumley, 1994), AVO: (Ecker et al., 1994), Multiple Supression: (Lumley et al., 1994) Geometry

-----------------------------------------------------------------
                 ********** mobil_sort.H ************
          4 -esize Synched data_format-xdr_float
-----------------------------------------------------------------
n1=1500 o1=0.000000 d1=0.004000 label1=time
n2=120120 o2=1.000000 d2=1.000000 label2=trace_number
Data: in=./mobil_sort.H@
     120120 elements, 720720000 bytes in data file
-----------------------------------------------------------------
keynumber=1 keytype=scalar_int keyname=tracl
keynumber=2 keytype=scalar_int keyname=tracr
keynumber=3 keytype=scalar_int keyname=fldr
keynumber=4 keytype=scalar_int keyname=tracf
keynumber=5 keytype=scalar_int keyname=ep
keynumber=6 keytype=scalar_int keyname=cdpt
keynumber=7 keytype=scalar_int keyname=trid
keynumber=8 keytype=scalar_int keyname=nhs
keynumber=9 keytype=scalar_int keyname=offset
keynumber=10 keytype=scalar_int keyname=gelev
keynumber=11 keytype=scalar_int keyname=selev
keynumber=12 keytype=scalar_int keyname=sdepth

1email: bob@sep.stanford.edu 1

2 Clapp SEP–DATALIB

keynumber=13 keytype=scalar_int keyname=scalel
keynumber=14 keytype=scalar_int keyname=scalco
keynumber=15 keytype=scalar_int keyname=sx
keynumber=16 keytype=scalar_int keyname=mute
keynumber=17 keytype=scalar_int keyname=gx
keynumber=18 keytype=scalar_float keyname=s_x
keynumber=19 keytype=scalar_float keyname=offset_x
keynumber=20 keytype=scalar_float keyname=g_x
keynumber=21 keytype=scalar_float keyname=cmp_x
keynumber=22 keytype=scalar_int keyname=data_record_number
n2=120120 o2=1.000000 d2=1.000000 label2=trace_number
Headers in=./mobil_sort.H@@@
    2642640 elements, 10570560 bytes in data file
-----------------------------------------------------------------
grid axis2 n2=60 o2=275.000000 d2=50.000000 label2=offset_x
grid axis3 n3=2142 o3=1619.000000 d3=12.500000 label3=cmp_x
Grid in=./mobil_sort.H@@@@@
     128520 elements, 514080 bytes in data file
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Problem History of Data Preprocessing None raw gathers Proprietary Considerations (Direct quote if possible.)

REFERENCES

Berlioux, A., and Lumley, D., 1994, Amplitude balancing for AVO analysis: SEP–80, 349– 360.

Ecker, C., Lumley, D., Levin, S., Rekdal, T., Berlioux, A., Clapp, R., Wang, Y., and Ji, J., 1994, An AVO analysis project: SEP–80, 333–348.

Lumley, D., Nichols, D., and Rekdal, T., 1994, Amplitude-preserved multiple suppression:

SEP–82, 25–45.

Figure 1: Raw Data mobil-avo-raw [ER]

Figure 2: Stack of Mobil-AVO dataset. mobil-avo-stack [ER]

Figure 3: Velocity model mobil-avo-velocity [ER]

172 SEP–DATALIB